# PC端功能

## 数据准备：

导入数据：

导入数据类型：

监测图斑

前时相影像

时相影像

规划红线

基础库

乡镇行政区划

地类图斑

零星地物

零星线状地物

基本农田

用地审批图层

乡镇名称(行政区编码表)

内业校准图斑

常识：

DLBM中01开头的是耕地

监测图斑的属性字段表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 意义 | 备注 |
|  | FID |  |  | 对象ID |  |
|  | Shape |  |  | 形状类型：点、线、面 |  |
|  | XZQDM |  |  | 行政区代码 |  |
|  | XMC |  |  | ？ |  |
|  | JCBH |  |  | 监测编号 |  |
|  | TBLX |  |  | 图斑类型 |  |
|  | TZ |  |  | ？ |  |
|  | QSX |  |  | 前时相 |  |
|  | HSX |  |  | 后时相 |  |
|  | XZB |  |  | X坐标 |  |
|  | YZB |  |  | Y坐标 |  |
|  | JCMJ |  |  | 监测面积 |  |
|  | BGDL |  |  | 变更地类？ |  |
|  | BGFW |  |  | 变更范围 |  |
|  | WBGLX |  |  | ？？ |  |
|  | BZ |  |  | ？？ |  |
|  | XZBH | Char | 12 | 乡镇名称 |  |
|  | GDZY | Double | 8 | 耕地占用 |  |
|  | GDMJBL | double | 8 | 耕地面积比例 |  |
|  | WLYDZY | double | 8 | 未利用地面积占用 |  |
|  | JSYDZY | double | 8 | 建设用地面积占用 |  |
|  | JYBGMJ | double | 8 | 建议变更面积 |  |
|  | SDBGMJ | double | 8 | 实地变更面积 |  |
|  | JBNTZY | double | 8 | 占用基本农田面积 |  |
|  | YDSPCH | double | 8 | 用地审批重合面积 |  |
|  | BGDLLB | Char | 128 | 变更地类列表以及面积 |  |
|  | YYLX | Char | 256 | 原因类型 |  |
|  | WYSM | Char | 256 | 外业说明 |  |
|  | TBWFMJ | double | 8 | 图斑违法面积 |  |
|  | TBSPGDZY | double | 8 | 图斑占用审批耕地面积 |  |
|  | TBWFGD | double | 8 | 图斑违法耕地面积 |  |
|  | TBZYSP | double | 8 | 图斑占用审批面积 |  |
|  | BGHTBBHLB | char | 128 | 实地变更后图斑编号列表 |  |
|  | LDPS | Char | 128 | 领导批示 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |